**برنامه لیسپ رسم گرید, بر روی نقشه بصورت اتوماتیک.**

**ابتدا فایل لیسپ برنامه را با دستور AP(load application) اجرا می نماییم.برنامه از ما در خط فرمان Grid Scale را می خواهد که با توجه به مقیاس نقشه به درخواست برنامه جواب میدهیم پس از وارد کردن مقیاس از ما مختصات گوشه دست چپ و پایین شبکه را میخواهد(X-Grid Origin و Y-Grid Origin) با وارد کردن YوX کار تمام شده و شبکه گرید ما بهمراه مختصات سطر و ستون رسم شده است.**